ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
  «ВладТехМас»
Юридический адрес: 690078, Россия, г. Владивосток, пр-т Острякова 44 б
тел./факс (423)245-09-54, тел. 245-26-72 ,E-mail: vtmoil@mail.ruwww.владтехмас.рф
Официальный дилер
Прайс-лист на перечень смазочных материалов
1октября 2020 г.
Наименование	API/ACEA	Ед.из	Цена	Краткая характеристика	
Моторные масла для коммерческой техники	
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ   LA 15W40/10W40	API CJ-4
АСEA E9-08	180кг	66760	Самое современное моторное предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей в том числе с турбонаддувом, системамиEGR,SRC и с сажевыми фильтрами DPF. И когда требуется увеличенный интервал замены масла.MB 228.31, CumminsCES 20081, VolvoVDS-4, MANM3575, RenautRLD-3, DDC 93K218, CaterpilarECF-3,MackEO-OPremiumPlus	
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ   10W40	API CF
АСEA E4/E7	50л	15800	Синтетическоемоторноемаслоразработанодлядизелейпоследнегопоколенияработающихвтяжелыхусловиях, безсажевыхфильтров.  ScaniaLDF3,VolvoVDS-3, ANM3277,MB 228.5,Renaut RLD-2/RXD, Deutz DQC III-05, MTU Category3,Caterpillar ECF-2 (SAE 5W-30), Cummins CES 20076 (SAE 5W-30), Cummins CES 20072 (SAE 10W-40)	
		180кг	63800		
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ 5W30		50л	20230		
		180кг	75200		
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS  10W40	API CI-4
ACEA E4/6/7	50л	18620	Синтетическое моторное масло разработано для дизелей последнего поколения  работающих в тяжелых условиях,  включая с сажевыми фильтрами(DPF).  Scania LA, Volvo VDS-3,  MAN M3477,MB 228.51,Renaut RLD/RLD-2/RXD, Deutz DQC III-05,Cummins CES 20078	
		180кг	73300		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS 5W30	API CI-4
ACEA E6/7	170кг	96400	Синтетическое моторное масло разработано для дизелей последнего поколения  работающих в тяжелых условиях,  включая с сажевыми фильтрами(DPF).ScaniaLA, VolvoCNG,MANM3271-1,MB 228.51, , DeutzDQCIII-05,CumminsCES 20078, CaterpillarECF-2, ECF-1aMackEO-MPlus (SAE 5W-30) RenaultRXD, RGD	
ЛУКОЙЛАВАНГАРДПРОФЕССИОНАЛ
LS5  10W40	API CI-4
ACEA E6/7	180кг	59200	Синтетическое моторное масло разработано для дизелей последнего поколения  работающих в тяжелых условиях,  включая с сажевыми фильтрами(DPF):VolvoVDS-3,  MANM 3277/3277-1; MB 228.51; RenautTruckRGD/ RXD, DeutzDQCIII-10LA,CumminsCES 20076/20077; MTUType 3.1	
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ М5 10W10	API CI-4
ACEA E4	18л	4750	Рекомендуется для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовиков и автобусов без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR). MB-Approval 228.5 MAN M3277 MTU Category 3 Cummins CES 20078 Deutz DQC III-10	
		50л	11150		
		180кг	45440		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД-УЛЬТРА М3 15W40	API CI-4	20л	4660	Всесезонное полусинтетическое моторное масло рекомендуется к использованию в дизельных двигателях карьерной, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации, а также требующей увеличенных интервалов замены масла:MTUCategory 3;CumminsCES 20078/7 MANM3275-1 MB-Approval 228.1 VolvoVDS-3,VDS-2 RenaultRLD-2 MackE-ON, EO-MPlus	
		180кг	43200		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД-УЛЬТРА           10W30	API CI-4/SL
ACEA E7-04, А3/B4-04	180кг	42050	Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Предназначены для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбо-наддувом тяжелых грузовиков и автобусов последних поколений, отвечающих ЕВРО-3, ЕВРО-4. MB 228.3/229.1, MAN M3275, Cummins 20078, MTU Category 2, Volvo VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, Mack EO-M Plus.	
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40	API CI-4/SL
ACEA E7-04, А3/B4-04	5 л	1385	Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Предназначены для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбо-наддувом тяжелых грузовиков и автобусов последних поколений, отвечающих ЕВРО-3, ЕВРО-4. MB 228.3/229.1, MAN M3275, Cummins 20078, MTU Category 2, Volvo VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, Mack EO-M Plus.	
		18л	4700		
		20л	5400		
		50л	13450		
		175кг	52700		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД-УЛЬТРА           10W40		5 л	1175		
		18л	3680		
		20л	4300		
		50л	10230		
		175кг	41060		
АВАНГАРД-УЛЬТРА 15W40		18л	3500		
		50л	9280		
		180кг	37250		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД-ЭКСТРА        10W40	APICH-4/CG-4/SJ
ACEA E2-04, B3/A2-02	5л	1090	Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Предназначены для применения в современных высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбо-наддувом тяжелых грузовиков автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отвечающих ЕВРО-3.ACEAE2-04, B3/A2-02, MB 228.1/229.1, MANM3271, Cummins 20076, MTUCategory1, VolvoVDS-2, CaterpillarECF-1-a,  DeutzDQC 11-10	
		18л	3450		
		50л	9450		
		180кг	36800		
ЛУКОЙЛ     АВАНГАРД-ЭКСТРА        15W40		5л	1080		
		18л	3480		
		50л	8900		
		185кг	33150		
ЛУКОЙЛ
АВАНГАРД           10W30	API
CF-4/SG	180кг	28600	Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Предназначены для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбо-наддувом грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а так же высокооборотных двигателей катеров и яхт. ACEA E2-04, MB 228.1, MTU Category 1, Volvo VDS, MAN 271, Mack EO-M Plus.	
ЛУКОЙЛ
АВАНГАРД           10W40		5л	1070		
		18л	3260		
		20л	3800		
		50л	8650		
		60л	8650		
		180кг	29960		
ЛУКОЙЛ
АВАНГАРД           15W40		18л	3110		
		50л	8200		
		180кг	29470		
ЛУКОЙЛ
АВАНГАРД
SAE
20, 30, 40,50	API CF/СD/SF
мин.	180кг	23200	Масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 20, 30, 40, эффективно работают в двигателях внедорожной, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники, в которых установлены двигатели уровня Евро 1, требующие применение моторного масла по уровню эксплуатационных свойств не выше API CF/СD/SF. Применение масел этой серии позволяет увеличить интервал замены масла до 40%, в сравнении с маслами ГОСТ М-хГ2к, М-хДМ.	
Моторные масла для легкового автотранспорта	
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W40	API SN
ACEA A3/B3; A3/B4	1л	852	Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с применением полиальфаолефинового (ПАО) базового компонента, для всесезон. применения в двигателях современных легковых, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов.MB 226.5, 229.3, 229.5; PorscheA40; VW 502 00/505 00; BMWLL-01; RenaultRN 0700/0710; FordWSS-M2C-937-A; APICF	
		4л	2740		
		60л	30900		
		170кг	105000		
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W40	API SN/CF
ACEA A3/B4, A3/B3	1л	503	Всесезонноеполностьюсинтетическое, производится с использованием высококачественных синтетических компонентов с применением передовой технологии пакета присадок (DuraMax®),моторное масло последнего поколения для всесезонного применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых, легких грузовых, спортивных автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом.BMWLL-01, MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, RenaultRN 0700/0710, PorsheA40, OPELGM-LL-B02	
		4л	1625		
		60л	18050		
		170кг	61630		
LUKOIL GENESIS RACING 5W50	API SN
ACEA A3/B3; A3/B4	1л	594	Высокоэффективное синтетическоемоторное масло разработанное для использования в высоконагруженных спортивных автомобилях в т.ч. оборудованных турбонаддувом или турбокомпрессором. Разработано специально для экстремально тяжелых условий эксплуатации: дрифт, драг рэйсинг, спринт, ралли. Рецептура масла специально адаптирована под высокотемпературные режимы эксплуатации.	
		4л	1915		
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W30	API SN/CF
ACEA С2/C3	1л	575	Всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное масло последнего поколения. Масло предназначено для всесезонного применения в современных легковых и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применение малозольных масел уровня «MidSAPS». Рекомендовано для всесезонного использования в современных дизельных двигателях автомобилей концерна General Motors, а также автомобилей Toyota, Hyundai, Kia, Lexus и др.,втом числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов.GMDexos 2; MB-Approval 229.51/229.52	
		4л	1855		
		60л	20600		
		170кг	70220		
LUKOIL GENESIS
ARMORTECH JP 0W20	API SN/SN-RC IL SACGF-5	1л	580	Полностью син. моторное масло для двигателей последнего поколения. Обеспечивает беспрепятственный пуск при отрицательных температурах, топливную экономичность экстра-класса и превосходную защиту двигателя на протяжении всего интервала замены. Специально разработано для применения в современных японских автомобилях Toyota, Honda, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru,Mitsubishi Acura и других, требующих применения масел с вязкостью SAE 0W20/0W30 в сочетании с уровнем свойств API SN/SN-RC и ILSAC GF-5.	
		4л	2015		
		60л	23500		
		170кг	77740		
LUKOIL GENESIS
ARMORTECH JP 0W30  	APISN/SN-RC IL ACGF-5	1л	575		
		4л	1845		
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W30	APISN/SN-RC IL SACGF-5	1л	555	Всесезонное полностью син. масло последнего поколения,рекомендовано к всесезонному применению в бенз-вых двигателях автомобилей японского(Toyota, Honda, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura), американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SN/SN-RC или ILSAC GF-5и классом вязкостиSAE5W30	
		4л	1780		
		60л	19800		
		170кг	67500		
LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W40	API SN/CF
ACEA A3/B4,B3	1л	360	Изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®,обеспечивающейисключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла. Рекомендовано к применению в двигателях автомобилей MercedesBenz, Volkswagen, Renault, а также KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и др, требующих уровня свойств APISN и/или ACEAA3/B4, A3/B3. VW 502 00/505 00 MB 229.3 PSA B71 2294, 2300 Renault RN 0700/0710 Opel GM-LL-A/B-025 Fiat 9.55535-G2	
		4л	1165		
		60л	12810		
		180кг	45100		
LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W30	API SL
ACEA A1/B1,    A5/B5	1л	395	Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford и других автопроизводителей, требующих использование масел уровня свойств API SL илиACEA A5/B5	
		4л	1270		
ЛУКОЙЛ
ЛЮКС
Синтетическое
5W30	API
SL/CF
ACEAA5/B5-08	1л	420	Всесезонное синтетическое моторное масло, для высокофорсированных  бензиновых и дизельных двигателей с наддувом и без. Предназначено для легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения.ILSACGF-4; FordWSS-M2C913-A,B,C;RenaultRN 0700	
		4л	1380		
		60л	14980		
		170кг	58830		
ЛУКОЙЛ
ЛЮКС
Синтетическое
5W40	SN/CF.
ACEA A3/B4-10	1л	434	Синтетическое моторное масло премиум-класса предназначено для всесезонного применения во всех моделях легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без, также для двигателей спортивных автомобилей.DaimlerAGMB-Approval 229.5; RenaultRN 0700; PorscheA40; BMWLonglife-01;VW 502 00/505 00	
		4л	1400		
		60л	15090		
		170кг	59800		
ЛУКОЙЛ
ЛЮКС
5W40	API SL/CF
ACEAA3/B3-04	1л	368	Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, для современных высокофорсированных  бензиновых и дизельных двигателей с наддувом. Предназначено для легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.  MB 229.1, VW 501 / 505 00	
		4л	1190		
		5л	1470		
		180кг	46040		
ЛУКОЙЛ
ЛЮКС
10W40		1л	282		
		4л	915		
		5л	1135		
		180кг	38800		
ЛУКОЙЛ                 СУПЕР   5W40	API SG/CD
п/син	1л	190	Универсальное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Предназначено для форсированных четырехтактных двигателей с турбо-наддувом грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Mercedes-BenzMB 228.1, MAN 271, КАМАЗ.	
		4л	690		
		5л	845		
		18л	2800		
		20л	3280		
		60л	7400		
		180кг	28400		
ЛУКОЙЛ                 СУПЕР                   10W40		1л	173		
		4л	630		
		5л	770		
		18л	2550		
		20л	3000		
		60л	6600		
		180кг	25600		
ЛУКОЙЛ        СТАНДАРТ              10W30		1л	165	Универсальное всесезонное моторное масло. Рекомендовано для любых типов бензиновых двигателей и безнаддувных  дизелей автомобилей иностранного и российского производства подходящих под APISF/CC
	
		4л	575		
		5л	716		
		180кг	23400		
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ 10W40		1 л	165		
		4л	575		
		5л	716		
		20л	2500		
		50л	6100		
		180кг	23400		
ЛУКОЙЛ
МОТО 4Т
SAE 5W40	JASO MA2
API SL	4л	1930	Превышает требования всех японских и европейских производителей мотоциклов. Рекомендуется к применению в современных четырехтактных высоко форсированных и среднефорсированных двигателях мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и скутеров, идеально подходит для использования в двигателях гоночных и кроссовых мотоциклов. Используется для смазывания трансмиссий и сцеплений современных мотоциклов, которым необходима смазка моторными маслами	
ЛУКОЙЛ
МОТО 4Т
SAE10W30		1л	470		
		4л	1660		
ЛУКОЙЛ
OUTBOARD 2T	NMMA
TC-W3	1л	335	Современное высококачественное полисинтетическое масло рекомендуется к применению в современных двухтактных высокофорсированных моторах с водяным или воздушным охлаждением катеров, яхт, водных мотоциклов и моторных лодок как в стационарном, так и подвесном исполнении, а также всех других двигателей, где требуется масло с уровнем свойств NMMA (NationalMarineManufacturingAssociation) TC-W3, или предыдущих спецификаций TC-W, TC-W2. Рекомендовано к применению в двигателях Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu, Kawasaki, Johnson, Evinrude и др.
	
		4л	1185		
ЛУКОЙЛ
МОТО 2Т		1л	136	Минеральное моторное масло. Предназначено для использования в качестве компонента топливно-маслинной смеси для двухтактных бензиновых двигателей: мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, бензопил, лодочных моторов и садовой техники.	
		4л	500		
ЛУКОЙЛ АВТО ПРОМЫВОЧНОЕ		4л	425	Минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Предназначено для промывки систем смазок автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки двигателя от отложений.	
		180кг	22500		
Трансмиссионные масла	
ЛУКОЙЛ 
 ТМ-5
80W90	GL-5	1 л	196	Высококачественное трансмиссионное масло . Предназначено для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты,  коробки и т.д.) MB 235.0, MAN 342M-1, ZF TE-ML 05A/07A/08/17B/19B, ZF16 TE-ML 16B/C/D	
		4 л	655		
		20л	3180		
		60л	8100		
		185кг	29800		
ЛУКОЙЛ ТМ-5
75W90 (п/синтетика)		1л	395		
		4л	1345		
		20л	7250		
		180кг	67350		
ЛУКОЙЛ  
ТМ-4 80W90	GL-4	4л	645	Разработано для механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок мобильной техники, в том числе легковых и грузовых автомобилей и автобусов отечественных и зарубежных производителей. MIL-L-2105 ;ZF TE-ML 08	
ЛУКОЙЛ  
ТМ-4 75W90 (п/синтетика)		4л	1280		
ЛУКОЙЛ ATF
DXIII	DEXRON IIIG	1 л	303	Всесезонное универсальное полусинтетическое масло для автоматических коробок переключения передач легковых автомобилейобладает малой зависимостью вязкости от рабочей температуры, стабильными антифрикционными свойствами,отличается улучшенными антикоррозионными свойствам, великолепно защищает детали от износа.ZF TE-ML 04D;14A,Voith 55.6335;MAN 339TypeZ-1, V-1; GM DexronIIIG;MB 236.1и236.5;Allison C-4; Caterpillar СATТО-2	
		4 л	993		
		170кг	48250		
ЛУКОЙЛ
ATF SYNTH VI	GMDexron®-VI	1л	490	Предназначена для использования вовсехсовременных автоматических коробках передач с 6-ю и более ступенями. Данная синт жидкость разработана в полном соответствии со спецификацией Dexron®-VI, а также с учётом требований АКПП японских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.) JASO M315 1A; Toyota Type WS; Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV, NWS-9638 T-5; Nissan Matic S; Mazda FZ;  Mitsubishi ATF-J3;022460/TYK500050; Honda DW-1; Ford XT-10-QLV/XT-6-QSP/XT-6-DSP;  BMW/MINI 83 22 0 142 516/83 22 0 397 114/83 22 0 163 514/83 22 2152426; Volkswagen /Audi G 055 005 (-A,A2);G 055 162 (A2/A6)/G 055 540 (A2);G 060162 A1/A2/A6;G 052 533; Porsche 000 043 304 00; MB 236.12, 236.14; GM AW1	
		4л	1600		
ЛУКОЙЛ ATF
 SYNTH ASIA	GM Dexron IIIH	1л	450	Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, специально разработанная с учётом требований АКПП японских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.) JASO M315 1A; JWS 3309; Honda Z-1; Toyota Type T-III; Toyota Type T-IV; Nissan Matic D; Nissan Matic J; Mitsubishi SP-II; Mitsubishi SP-III; Mazda ATD D-III; Mazda ATD M-3; Allison C-4; Hyundai ATF; Kia ATF; Ford MERCON; MOPAR ATF +2; MOPAR ATF +3; MOPAR ATF +4	
		4л	1470		
ЛУКОЙЛ CVTF		1л	490	Полностьюсинтетическая жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа как альтернатива оригинальным жидкостям под брендом большинства мировых автопроизводителей: Honda, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Subaru и многих других. Nissan NS-1, NS-2, NS-3; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; Honda HMMF / HCF2 / CVT; Toyota CVTF TC / FE; Mitsubishi CVTF-Diaqueen J1 / J4; Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid; Subaru iCVT / iCVT FG / ECVT; GM/Saturn DEX-CVT; Daihatsu AMMIX CVTF DFE / DC / DFC / TC; Chery CVT; Audi Multitronic; Suzuki CVTF TC / CVTF 3320; Suzuki CVT Green 1 / 1V / 2	
		4л	1605		
		170кг	75820		
Гидравлические масла	
ЛУКОЙЛ                    ГЕЙЗЕР СТ             (-350)	DIN HLP
ISO32
ISO46
ISO68
ISO100	20л	2630	Гидравлическое масло высшего качества с высокими эксплуатационными свойствами разработаны для гидравлического оборудования, в том числе с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм. Для работы в жестких условиях эксплуатации, применимо в большинстве гидравлических систем, особенно в системах  высокого давления. Denison HF-0, HF-1, HF-2, Bosch Rexroth 90220, DIN 51524 Part 1,2,3, AFNOR NF E 48-603 (HM) Eaton Vickers I-286-S, Cintinnati Machine P-68, P-69, P-70, JCMAS HK	
		180кг	26870		
ЛУКОЙЛ                    ГЕЙЗЕР ЛТ 
  (-500)	DIN HVLP
ISO 32
ISO 46	20л	3460		
		180кг	32540		
	DIN HVLP
ISO 68	180кг	34100		
ЛУКОЙЛ                    ГЕЙЗЕРУНИВЕРСАЛ(-490)	DIN HVLP
ISO 22	18л	2600	Предназначено для всесезонного применения в системах гидропривода и гидроуправления строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других механизмах, эксплуатируемых при температуре масла в гидравлической системе от - 35°С до+ 80 °С. DIN 51524-3 HVLP ,ISO 6743-4 HV	
		170кг	24000		
Трансмиссионное- гидравлическое масло	
ЛУКОЙЛ                      ГЕЙЗЕР ММ
SAE 10W
SAE 30	CF; CF-2	180кг	40720	Масло для  внедорожной техники применяется в: главных и бортовых передачах, коробках передач с дисковыми тормозами работающих в масляной ванне и гидравлических системах, используются в тяжелонагруженных и двух -четырехтактных дизельных двигателях. CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 03; KOMATSU	
ЛУКОИЛ ВЕРСО 10W30		180кг	33050	Универсальное трансмиссионно-гидравлическое всесезонное масло класса UTTO, разработано для трансмиссий с фрикционными элементами, работающими в масле, а также для главных передач, дифференциалов и гидравлических систем мобильной техники, особенно для тракторов и бульдозеров, эксплуатируемых в широком интервале температур. MasseyFerguson M1145,Allison C4, Caterpillar TO-2, Massey Ferguson M1135 и M1143, John DeereJDMJ20C, Ford M2C134D, M2C 86B, CNH MAT 3525 (кроме требований по кинематической вязкости), New Holland NH410B и NH420A, Fiat AF87(кроме требований по кинематической вязкости), Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2(Pumponly),Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S (MobilehydraulicsystemsBrochure 694)  SauerSunstrand/Danfoss HydroStaticTransFluid	
Редукторные масла	
ЛУКОИЛ СТИЛО 68
  СТИЛО 100
  СТИЛО 150	DIN 51517-3 CLP	180кг	25480	Масла серии Лукойл Стило рекомендуются для смазывания промышленных трансмиссий и механизмов со стальными шестернями, требующих применения масел с противозадирными свойствами, подшипников, зубчатых, червячных и винтовых передач различного промышленного оборудования, а также для использования в циркуляционных системах и системах смазывания масляным туманом и разбрызгиванием. Flenderrevision 13 (ISO VG 150, 220, 320, 460); Danieli(ISO VG 150, 220, 320, 460,680); REXAM (ISO VG 150);BATTENFELD (ISO VG 220); Wikov; Krauss MaffeiBerstorff (ISO VG 68, 150, 220, 460, 680); FLOWSERVE (ISO VG 68); FELUWA Pumpen(ISO VG 220, 320); LAEIS (ISO VG 100, 220); Eickhoff Santasalo(ISO VG 150, 220,320, 460, 680); KopexMachinery(ISO VG 150, 220, 320, 460); AGMA 9005-EO2 (EP); David Brown SEB 181226; AIST 224	
Лукойл 
СТИЛО 220                          СТИЛО 320		185кг	26550		
Лукойл Стило 460			34150		
Компрессорные масла	
Лукойл СТАБИО 
Синтетик 46	DIN 51506 VDL,
ISO 6743-3А	20л	9300	Синтетическое компрессорное масло соответствует новейшим требованиям к маслам для современных маслозаполненных винтовых компрессоров высокой мощности при перекачке воздуха или природных газов. Масло может применяться циркуляционных системах смазки, подшипников качения и скольжения при повышенных температурах.
ATMOS, DIN 51506 VLD, DIN 51524 часть 2, ISO 6743-3A, SAE M 1003-2	
		170кг	87880		
Лукойл СТАБИО 100
СТАБИО 150	DIN 51506 VDL,
ISO 6743	180кг	27300	Применяются для: -Смазывания воздушных и газовых компрессоров, в том числе, винтовых, роторных и поршневых, с MAX температурой последней ступени (на штуцере) до 220С- Циркуляционных систем, эксплуатируемых при повышенных температурах. По эксплуатационным свойствам не уступают ведущим зарубежным аналогам.Одобрен: ATMOS	
Масла специального назначения	
Лукойл ЛЭЙЕР 68		180кг	20215	Универсальные формовочные масла, облегчающие выемку бетонных изделий из форм при отливке. Производятся на основе высокоочищенного минерального базового масла и тщательно подобранного многофункционального пакета присадок.	
Лукойл ЛЭЙЕР 135		185кг	16740		
Смазочно-охлаждающие жидкости	
Лукойл ФРЕО МП 15Л		18л	4300	Эмульсии сож лукойл фрео МП15Л предназначены для применения в следующих операциях механической обработки металлов: шлифование общего назначения, токарная обработка, фрезерование, сверление, зенковка, резание (распиливание).	
Охлаждающие жидкости	
ЛУКОЙЛ
АНТИФРИЗ G11-40С
(зеленый)		1кг	118	Высококачественная охлаждающая низкозамерзающая жидкость на основе этиленгликоля и концентрата компании BASFSE, Германия. Создана с учетом требований ведущих мировых производителей техники. Предотвращает коррозию, не содержит аминов, нитритов и фосфатов. BMWN 600 69/0; MAN 324-SNF; MBDBL	
		5кг	546		
		10кг	1060		
		220кг	22480		
ЛУКОЙЛ
АНТИФРИЗ G12-40С
(красный)		1кг	121	Современная охлаждающая жидкость на карбоксилатной технологии присадок. Обеспечивает защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания всех современных двигателей, в том числе алюминиевых.MB 325.3; VW TL 774-D/F; Cummins IS series& N14; DAF 74002:GM 6277M: MAN B&W D36 5600;Volvo Trucs 12806083/002; Renaut ;Komatsu идр.	
		5кг	557		
		10кг	1100		
		220кг	23270		
Лукойл Тосол Супер А40		1кг	108	Предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а так же других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при t от -40С до +108С. Изготовлена на основе этиленгликоля с применением высококачественных антикоррозийных, антипенных присадок и красителя.	
		3кг	306		
		5кг	500		
		10кг	965		
		220кг	18790		
Лукойл Тосол Супер А65		5кг	545	Предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а так же других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при t от -65С до +108С. Изготовлена на основе этиленгликоля с применением высококачественных антикоррозийных, антипенных присадок и красителя.	
		220кг	20780		
Тормозная жидкость	
Тормозная жидкость Лукойл DOT4	SAE J1704
FMVS S116
DOT 4	455г	85	Предназначена для использования в гидропроводах тормозов и сцеплений автомобилей различных модификаций. Совместима с любыми отечественными и импортными тормозными жидкостями	
		910г	163		
Жидкость для системы SCR  дизельных двигателей	
AUS 32
«AdBlue» (мочевина)	ISO 22241	20л	840	«AdBlue» –рабочая жидкость для SCR (системы нейтрализации оксидов азотов), состоящая на 32,5% из мочевины и на 67,5% из деминерализированной воды.AdBlue является добавкой в каталитическую систему обработки выхлопных газов (типа SCR) для снижения концентрации оксидов азота (NOx).	
		1000л	38200		
Стеклоомывающая жидкость	
Лукойл
стеклоомывающая жидкость – 30С	НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛ	4л	455	Cтеклоомывающая жидкость на основе изопропилового спирта. Предназначена для чистки лобовых, боковых и задних стёкол автомобилей. В состав жидкости входят современные синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) эффективно очищающие стекла от жиров, грязи и других органических соединений. Нейтральна к лакокрасочному покрытию кузова, резиновым и пластмассовым деталям автомобилей. Обладает приятным ароматом белого персика.	
		5л	535		
Лукойл
стеклоомывающая жидкость – 25С		4л	410		
Лукойл стеклоомывающая жидкость – 20С		5л	410		
		4л	345		
Смазки	
Лукойл Полифлекс
ЕР2-160	ЕР2	0,4кг	170	Антифрикционная универсальная многоцелевая смазка, предназначенная для применения в узлах трения современных транспортных средств, промышленного, строительного и судового оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках. Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 120 °С, в условиях высокой влажности и кислотности.	
		18кг	5700		
Лукойл Полифлекс
ЕР 1-160	ЕР 1	0,4кг	185		
		18кг	6240		
Лукойл Полифлекс
ЕР 0-160	ЕР 0	18кг	6240		
Лукойл Полифлекс
ЕР2-160HD	ЕР2	0,4кг	220	Смазка синего цвета ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 – многоцелевая высокотемпературная смазка, изготовленная на основе комплексного литиевого мыла, обладает отличными трибологическими характеристиками, способна работать при больших механических нагрузках и частом контакте с водой. Рабочий диапазон температур от -30°С до 160°С.	
		18кг	7150		
Лукойл Аквафлекс
ЕР2-160	ЕР2	18кг	8400	Антифрикционная высокотемпературная водостойкая смазка, предназначенная для применения в узлах трения скольжения и качения различного оборудования, промышленного, морского, строительного, горного, металлургического и бурового оборудования, работающего в условиях повышеннойобводнённости. Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 170 °С.	
		180кг	78000		
Лукойл Оптимум
ЕР 2-100	ЕР2	0,4кг	110	Антифрикционные универсальные многоцелевые смазки, изготовленные на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных литиевым мылом, с добавлением композиции высокоэффективных присадок, улучшающих противоизносные, адгезионные антикоррозионные свойства.	
		18кг	3700		

Лукойл Литол 24		4кг	767	Многоцелевая водостойкая пластичная смазка на литиевой основе. Применяется для смазки узлов трения в транспортных средствах и пром. оборудовании	
		18кг	3240		
Лукойл Солидол Ж		18 кг	1650	Многоцелевая пластичная смазка на кальциевом мыле жирных кислот. Применяется для смазки малонагруженных узлов трения в транспортных средствах и промышленном оборудовании	
Лукойл Графитная		18кг	1750	Нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом с добавлением 10% графита. Узлы трения тяжело нагруженных тихоходных механизмов